**Strekkfjærer:** 

* Oppgi portens størrelse, bredde x høyde i cm. og vekt om det er mulig. Antall fjærer pr. port?
* Oppgi fjærens lengde i cm, uten bøylene i endene. NB! Fjæren må være helt i sammen uten strekk!
* Oppgi utvendig diameter i mm
* Tell 10 tråder (viklinger) der fjæren er helt sammen og uten skader og oppgi målet i mm.

Mål nøyaktig! Vi har 20 forskjellig trådtykkelser mellom 3,1 og 7,0mm



**Torsjonsfjærer:**

* Oppgi portens størrelse, bredde x høyde i cm. og vekt om det er mulig.
* Antall fjærer pr. port og type beslag, SL32, LHF18 eller LHB13, ev. spesialbeslag høyløft/takfølge.
* Oppgi fjærens lengde i cm, uten konene i endene. NB! Fjæren må være helt i sammen og uten spenning!
* Oppgi innvendig diameter i mm – vår standard er 67mm men vi har også noe 45mm. (2 5/8 eller 1 ¾ tomme)
* Tell 10 tråder (viklinger) der fjæren er helt sammen og uten skader og oppgi målet i mm.

Mål nøyaktig! Vi har 10 forskjellig trådtykkelser mellom 5,2 og 7,5mm

* Oppgi om det er en sort merket, høyre montering,



* eller rød merket venstre montering



NB! Selve fjæren kan værer galvanisert eller sort stål. Settskruene er alltid røde!

 

Smør/olje kun den bevegelige delen av fjæren. Ikke der den er fast i konene/endefestene.